ОРБИТА.

**OT-DVB21**

**Android приставка**

**Руководство пользователя**

**1. Начало работы с устройством**

**1.1 Основные операции**

**1.1.1 Включение/выключение и режим сна**

1. Подключите бокс к телевизору с помощью кабеля HDMI. Подключите бокс к адаптеру питания. Подключите мышь, аэромышь или другие устройства ввода с помощью USB-порта.
2. После подключения устройства и кабеля индикатор питания станет синим.
3. После отсоединения устройства и кабеля индикатор питания выключится.
4. В режиме включения питания нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления. Устройство перейдет в спящий режим.
5. В спящем режиме устройство будет активировано при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления.

**1.1.2 Открытие приложений**

С помощью клавиш управления курсором на пульте дистанционного управления выберите нужную программу. Нажмите кнопку OK, чтобы открыть выбранную программу.

**1.1.3 Переключение в приложениях**

Нажмите «My Apps», чтобы просмотреть недавно использованные программы. Нажмите значок программы, чтобы произвольно переключить приложение.

**1.1.4 Закрытие приложений**

Нажмите значок \*, чтобы просмотреть недавно использованные программы. Выберите одну из них и удерживайте, перетащите ее в пустую область, чтобы закрыть приложение.

\* Эта функция работает только в режиме использования мыши

**1.1.5 Возвращение на главный экран**

Нажмите значок , чтобы вернуться на главный экран

Нажмите значок  на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться на главный экран.

**1.1.6 Считывание данных внешнего хранилища**

Чтение U-диска

Вставьте U-диск флеш-памяти или съемный жесткий диск в USB-порт в состоянии включения питания. Когда в верхнем левом углу рабочего стола появится значок , откройте «FileBrowser». Обозначенный USB(A:) появится в разделе «Local Disk». Теперь U-диск доступен для работы.

Чтение флеш-карты памяти TF

Вставьте флеш-карту памяти TF в устройство в состоянии включения питания. Когда в верхнем левом углу рабочего стола появится значок , откройте «FileBrowser». Обозначенная внешняя карта памяти появится в разделе «Local Disk». Теперь можно использовать флеш-карту памяти TF.

**1.1.7 Функция WIFI**

Главный экран → НАСТРОЙКИ → Сеть → Выберите «Wi-Fi», чтобы открыть функцию WIFI

Выберите точку доступа → Введите пароль → Подключитесь к сети

**1.1.8 Функция сеть Ethernet**

Главный экран → НАСТРОЙКИ → Сеть → Выберите «Ethernet», чтобы открыть функцию Ethernet

Вставьте сетевой кабель, сеть будет подключена автоматически

**1.1.9 Точка доступа WLAN (беспроводная сеть)**

Действия в боксе:

Главный экран → НАСТРОЙКИ → Другое → Дополнительные настройки → Еще ... → Удаленная точка доступа → Выберите «Удаленная точка доступа Wi-Fi»

Выберите «Настроить точку доступа Wi-Fi», чтобы настроить параметры «SSID сеть», «Безопасность» и «Пароль».

\* Убедитесь, что бокс подключен к проводной сети. Данный бокс можно использовать в качестве беспроводной точки доступа для поддержки большего количества беспроводных устройств в семействе.

**2.1.0 Как перепрошить бокс**

1) Разархивируйте загруженную прошивку (ROM) в корневой каталог и на SD-карту (сначала отформатируйте SD-карту).

2) Вставьте SD-карту в выключенный бокс (кабель питания не подключен) без внешнего USB-накопителя.

3) Используя зубочистку, вставьте ее в AV-порт бокса, нажмите и удерживайте скрытую кнопку при включении питания. Не отпускайте, пока не увидите экран логотипа Robert.

4) Обновление запустится автоматически. По завершению обновления выберите «Перезагрузка». Вы можете игнорировать любые ошибки, которые появляются после обновления, они не имеют отношения к вашему устройству.

5) Когда система перезагрузится, вы должны сначала убедиться, что Wi-Fi работает, перейдя в Настройки → Wi-Fi. Включите Wi-Fi, если он выключен, и вы сможете подключиться.