|  |  |
| --- | --- |
| **1. Диапазон стерилизации**Убивает любые виды бактерий и вирусов за очень короткое время. Может использоваться для мобильных телефонов, масок, компьютерной клавиатуры, аксессуаров, колец, цепочек, щеток, мягких игрушек, товаров для матерей и новорожденных, детских бутылочек, одежды, нижнего белья, сумок, в путешествиях и для любых предметов, требующих стерилизации.  | **3. Последовательность операций**1. Установите 4 батареи типа ААА в прибор согласно инструкции.2. Нажмите и удерживайте 3 секунды, затем загорится УФ лампа (лампа загорается только в опущенном вниз положении, когда лампа повернута вверх, она отключается). 3. Направьте УФ лампу на стерилизуемый предмет и удерживайте ее в вертикальном положении на расстоянии 3-5 см, медленно передвигайте лампу вперед назад в течение 30 секунд. Чем дольше время, тем лучше эффект от стерилизации. 4. Источник питания: обычная батарея / аккумуляторная батарея / USB-кабель.  |
| **2. Изображение прибора**2. Кнопка вкл. / выкл.4. Порт электропитания3. Крышка аккумуляторной батареи1. УФ лампа  | **4. Технические характеристики****Портативный УФ-стерилизатор**Модель: OG-LDP06Напряжение: 5 В постоянного токаБатарея: 4 шт. \* 1,5 В ААА / USB-портПитание: 2 Вт макс.Длина волны УФ излучения: 254 нмРазмеры: 125\*35\*28 мм |
| **Портативный УФ-стерилизатор** | **5. Внимание**1. Не направляйте УФ приборы непосредственно на глаза и тело.2. Храните приборы в недоступном для детей месте. 3. При низком заряде батареи своевременно меняйте ее.4. Во избежание намокания, поддерживайте чистоту лампы. Не допускайте повреждения лампы.  |